### 答：帧内序号参数无论成功失败，都累加1,但是我会把请求的序号作为回复的序号，你可以用来判断是否回复匹配

### PTP Master 和NTP MD5 等长度问题已经解决

### 其他问题应该已经解决，我测试了一部分，你再测试一下

### 我已经更新通信协议文档，可以增加ntp 黑白名单数量