1. 应该增加了黑，白名单的个数，所在在请求 黑白名单的时候，我会默认值为15，所有上传，设置的时候，你可以按照你的需求设置黑白名单设置的个数
2. 系统配置现在只有前两位有效，其它两位为保留，以后再使用；
3. 0x0022 0x0021 0x0023 设置问题我以修改，我测试了0x0021，你再测试一下其它两个命令；
4. SetNtp网口 如果配置文件和ifconfig都生效了，说明修改成功了，但是要注意，设置的ip地址不能和其它网口同网段，不然会ping不通，就像电脑你安装两个网口，设置同一个网段出现的问题是一样的；